**Настройка IP-адресации на коммутаторе**

Switch(config)# interface vlan 1

Switch(config-if)# ip address (адрес, маска)

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)#ip default-gateway (адрес) – настройка шлюза по умолчанию на коммутаторе

Примечания:

1. Переименуйте устройство.

2. IP-адрес и маску возьмите из предыдущей лабораторной работы 3 (второй адрес).

3. Шлюз по умолчанию – это маршрутизатор. IP-адрес для шлюза по умолчанию возьмите из предыдущей лабораторной работы 3 (первый адрес).